关于淄博博山恒升达板簧有限公司

年产 800 吨钢板弹簧改建项目环境影响报告表的审批意见
淄博博山恒升达板簧有限公司：

你单位报来《年产800吨钢板弹簧改建项目环境影响报告表》（淄博弈成环保技术服务有限公司编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况：

淄博博山恒升达板簧有限公司位于白塔镇罗圈村现有厂区内，现有项目“800t/a 板簧制造项目”于2015年12月取得原淄博市环境保护局博山分局出具的审查备案意见（博环审字（2015）279号），现企业拟投资800万元建设“淄博博山恒升达板簧有限公司年产800吨钢板弹簧改建项目”，主要在现有机加工工艺基础上增加轧制、淬火、回火、抛丸工序，购置安装长锥轧机、短锥轧机、全自动卷耳生产线、淬火生产线、液压机、抛丸机等设备及配套环保设施，使用天然气作为燃料，本项目建成后年生产钢板弹簧800吨，产能不变。
该项目环境影响报告表已在博山区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报性质、工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。未经许可，不得擅自变更。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放。该项目采用电等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。
（二）本项目新增废气主要为整形前的天然气加热炉以及淬火生产线的加热炉、回火炉的天然气燃烧废气，热处理过程（淬火+回火工序）产生的淬火油雾、VOCs；抛丸过程产生的颗粒物。本项目整形前的天然气加热炉、热处理过程淬火生产线的加热炉的天然气燃烧废气经集气罩收集，由SNCR脱硝装置处理后经由1根15m高排气筒DA001排放；热处理过程回火炉的天然气燃烧废气经集气罩收集后，由SNCR脱硝装置处理后经由1根15m高排气筒DA002排气筒排放；热处理过程（淬火+回火）产生的淬火油雾、VOCs 经集气罩收集由电捕焦+二级活性炭装置处理后经由同1根15m高排气筒DA002 排放；抛丸过程产生的颗粒物经集气管道收集，由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA003 排放。本项目整形前的天然气加热炉以及淬火生产线的加热炉、回火炉的天然气燃烧废气有组织排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 中重点控制区大气污染物排放浓度限值；烟气黑度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 37/2375—2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值；热处理过程有组织VOCs排放须满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业II时段排放标准；抛丸工序有组织颗粒物排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界无组织 VOCs 排放须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准要求；厂区内设备周边无组织颗粒物排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表 3 其他工业炉窑有车间厂房浓度限值；厂区内未收集的无组织 VOCs 排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1无组织排放限值。
（三）本项目生产过程中无生产废水产生，技改后生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运。

（四）本项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）本项目新增固废主要为布袋除尘器集尘、地面集尘、废淬火油、废机油、废液压油、废油桶、电捕焦收集的废油脂、电捕焦废过滤材料、废活性炭。项目须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置，项目固废转移须建立完善的记录台账。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。危险废物收集、暂存仓库标识牌须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），转移按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）执行。危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求，并严格按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目发生实际排污行为之前依法按照相关规定做好排污登记工作。按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业(HJ 971-2018)等相关规范要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，落实应急防范与减缓措施，有效防范环境风险。配备足够的应急队伍、设备和物资，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养。加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，健全环境应急指挥系统，确保环境风险可防可控。你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。对环境污染防治设施依法依规开展安全风险评估和隐患排查，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

                                        2026年7月24日

